Standaardaansluitingscontract – Lokale Producent – Bijlage 7

Contrat standard de raccordement – Producteur Local – Annexe 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gaskwaliteitsvereisten op het Aansluitingspunt** | | | |
| **Qualités requises du gaz au Point de raccordement** | | | |
| **XXXXX - YYYYY** | | | |
|  | | | |
|  | **Eenheid/Unité** | **Min.** | **Max.** |
| **Calorische Bovenwaarde /** | kWh/m³(n) |  |  |
| **Pouvoir Calorifique Supérieur** |
| **Wobbe-index /** | kWh/m³(n) |  |  |
| **Indice de Wobbe** |
| **Druk /** | barg |  |  |
| **Pression** |
| **Temperatuur /** | °C |  |  |
| **Température** |
| **Waterstofsulfidegehalte (H2S)(exclusief COS) (uitgedrukt in S) /** | mg/m³(n) |  |  |
| **Teneur en sulfure d’hydrogène (H2S)(hors COS) (exprimée en S)** |
| **Totaal zwavelgehalte te allen tijde (uitgedrukt in S)\* /** | mg/m³(n) |  |  |
| **Teneur totale en soufre à tout moment (exprimée en S)\*** |

|  |
| --- |
| *\* Geleverde aardgas bevat geen toegevoerde odoranten* |
| *\* Le gaz naturel livré ne contient pas d'odorants ajoutés*  **Bijkomend dient te worden voldaan aan de “Algemene voorschriften Synergrid – Decentrale gasinjectie”:** de injectie van decentraal geproduceerd Compatibel Gas inclusief de kwaliteitscontrole gebeurt conform de voorschriften opgenomen in document Synergrid G8 / 01  **En outre, les « Prescriptions Générales Synergrid - Injection de gaz Décentralisée » doivent être respectées »:**  l'injection de gaz compatible produit décentralisé, y compris le contrôle qualité, se fait conformément à la réglementation reprise dans le document Synergrid G8 / 01 |